<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<library>
<description>Generated from &lt;b&gt;FloatBUS.brd&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="ATMEGA328PB_QFP80P900X900X120-32N">
<description>32-QFP, 0.80 mm pitch, 9.00 mm span, 7.00 X 7.00 X 1.20 mm body
&lt;p&gt;32-pin QFP package with 0.80 mm pitch, 9.00 mm lead span1 X 9.00 mm lead span2 with body size 7.00 X 7.00 X 1.20 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="DS18B20_TO-92">
</package>
<package name="MCP2515_SOIC127P1038X264-18N">
<description>18-SOIC, 1.27 mm pitch, 10.38 mm span, 11.53 X 7.49 X 2.64 mm body
&lt;p&gt;18-pin SOIC package with 1.27 mm pitch, 10.38 mm span with body size 11.53 X 7.49 X 2.64 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="MCP2561_SOIC127P600X175-8N">
<description>8-SOIC, 1.27 mm pitch, 6.00 mm span, 4.90 X 3.90 X 1.75 mm body
&lt;p&gt;8-pin SOIC package with 1.27 mm pitch, 6.00 mm span with body size 4.90 X 3.90 X 1.75 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="CON-PHOENIX-508_MKDSN1,5/2-5,08">
<description>&lt;b&gt;MKDSN 1,5/ 2-5,08&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 13,5 A&lt;br&gt;
Nennspannung: 250 V&lt;br&gt;
Rastermaß: 5,08 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 2&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Montage: Löten&lt;br&gt;
Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °&lt;br&gt;
Artikelnummer: 1729128&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1729128.pdf</description>
</package>
<package name="CON-PHOENIX-508_MKDSN1,5/3-5,08">
<description>&lt;b&gt;MKDSN 1,5/ 3-5,08&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 13,5 A&lt;br&gt;
Nennspannung: 250 V&lt;br&gt;
Rastermaß: 5,08 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 3&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Montage: Löten&lt;br&gt;
Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °&lt;br&gt;
Artikelnummer: 1729131&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1729131.pdf</description>
</package>
<package name="CON-PHOENIX-508_MKDSN1,5/4-5,08">
<description>&lt;b&gt;MKDSN 1,5/ 4-5,08&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 13,5 A&lt;br&gt;
Nennspannung: 250 V&lt;br&gt;
Rastermaß: 5,08 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 4&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Montage: Löten&lt;br&gt;
Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °&lt;br&gt;
Artikelnummer: 1729144&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1729144.pdf</description>
</package>
<package name="CRYSTAL_HC49/S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JUMPER_SJ_2">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED_LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="PINHEAD_1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PINHEAD_2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="RCL_153CLV-0405">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SMD (Chip) Long Life Vertical 153 CLV&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="RCL_C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="RCL_R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TESTPAD_B1,27">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="V-REG_SOT223">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor 223&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PLASTIC PACKAGE CASE 318E-04&lt;br&gt;
Source: http://www.onsemi.co.jp .. LM137M-D.PDF</description>
</package>
</packages>
<symbols>
</symbols>
<devicesets>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
