<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SOIC127P1038X264-18N">
<description>18-SOIC, 1.27 mm pitch, 10.38 mm span, 11.53 X 7.49 X 2.64 mm body
&lt;p&gt;18-pin SOIC package with 1.27 mm pitch, 10.38 mm span with body size 11.53 X 7.49 X 2.64 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MCP2515">
<pin name="TXCAN"/>
<pin name="RXCAN"/>
<pin name="CLKOUT/SOF"/>
<pin name="TX0RTS" function="dot"/>
<pin name="TX1RTS" function="dot"/>
<pin name="TX2RTS" function="dot"/>
<pin name="OSC2" function="clk"/>
<pin name="OSC1" function="clk"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="RX1BF" function="dot"/>
<pin name="RX0BF" function="dot"/>
<pin name="INT"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="SI"/>
<pin name="SO"/>
<pin name="CS" function="dot"/>
<pin name="RESET" function="dot"/>
<pin name="VDD"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MCP2515">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCP2515"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC127P1038X264-18N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLKOUT/SOF" pad="CLKOUT/SOF"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="CS"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="INT"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="OSC1"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="OSC2"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="RESET"/>
<connect gate="G$1" pin="RX0BF" pad="RX0BF"/>
<connect gate="G$1" pin="RX1BF" pad="RX1BF"/>
<connect gate="G$1" pin="RXCAN" pad="RXCAN"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="SCK"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="SI"/>
<connect gate="G$1" pin="SO" pad="SO"/>
<connect gate="G$1" pin="TX0RTS" pad="TX0RTS"/>
<connect gate="G$1" pin="TX1RTS" pad="TX1RTS"/>
<connect gate="G$1" pin="TX2RTS" pad="TX2RTS"/>
<connect gate="G$1" pin="TXCAN" pad="TXCAN"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="VDD"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="VSS"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
