<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SOIC127P600X175-8N">
<description>8-SOIC, 1.27 mm pitch, 6.00 mm span, 4.90 X 3.90 X 1.75 mm body
&lt;p&gt;8-pin SOIC package with 1.27 mm pitch, 6.00 mm span with body size 4.90 X 3.90 X 1.75 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MCP2561">
<pin name="TXD"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="RXD"/>
<pin name="VIO"/>
<pin name="CANL"/>
<pin name="CANH"/>
<pin name="STBY"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MCP2561">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCP2561"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC127P600X175-8N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CANH" pad="CANH"/>
<connect gate="G$1" pin="CANL" pad="CANL"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="RXD"/>
<connect gate="G$1" pin="STBY" pad="STBY"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="TXD"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="VDD"/>
<connect gate="G$1" pin="VIO" pad="VIO"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="VSS"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
