<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SOP63P599X162-20N">
<description>20-SOP, 0.64 mm pitch, 5.99 mm span, 8.65 X 3.90 X 1.63 mm body
&lt;p&gt;20-pin SOP package with 0.64 mm pitch, 5.99 mm span with body size 8.65 X 3.90 X 1.63 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="DS_FT231X">
<pin name="DTR"/>
<pin name="RTS"/>
<pin name="VCCIO"/>
<pin name="RXD"/>
<pin name="RI"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="DSR"/>
<pin name="DCD"/>
<pin name="CTS"/>
<pin name="CBUS2"/>
<pin name="USBDP"/>
<pin name="USBDM"/>
<pin name="3V3OUT"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="CBUS1"/>
<pin name="CBUS0"/>
<pin name="CBUS3"/>
<pin name="TXD"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="FT231X">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DS_FT231X"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP63P599X162-20N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3V3OUT" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CBUS0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="CBUS1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="CBUS2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CBUS3" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6 16"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RI" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="USBDM" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="USBDP" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
