(kicad_symbol_lib (version 20211014) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "MP9486A" (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at -3.81 7.62 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Value" "MP9486A" (id 1) (at 3.81 1.27 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Footprint" "" (id 2) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (symbol "MP9486A_0_1"
      (rectangle (start -5.08 6.35) (end 13.97 -5.08)
        (stroke (width 0.1524) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
    )
    (symbol "MP9486A_1_1"
      (pin input line (at 16.51 -2.54 180) (length 2.54)
        (name "FB" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -7.62 3.81 0) (length 2.54)
        (name "VIN" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 5.08 8.89 270) (length 2.54)
        (name "BST" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_out line (at 16.51 3.81 180) (length 2.54)
        (name "SW" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -7.62 -3.81 0) (length 2.54)
        (name "DIM" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -7.62 -1.27 0) (length 2.54)
        (name "EN" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_out line (at 5.08 -7.62 90) (length 2.54)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
)
