Version 4
SHEET 1 880 680
WIRE 560 -336 0 -336
WIRE 224 -256 144 -256
WIRE 432 -256 224 -256
WIRE 0 -208 0 -336
WIRE 432 -160 432 -256
WIRE 560 -160 560 -336
WIRE 0 -96 0 -128
WIRE 144 -96 144 -256
WIRE 224 -96 224 -256
WIRE 0 16 0 -32
WIRE 144 16 144 -32
WIRE 144 16 0 16
WIRE 224 16 224 -16
WIRE 224 16 144 16
WIRE 432 32 432 -80
WIRE 560 32 560 -80
WIRE 224 128 224 16
WIRE -176 208 -288 208
WIRE -16 208 -96 208
WIRE 176 208 -16 208
WIRE -16 256 -16 208
WIRE -288 272 -288 208
WIRE -288 400 -288 352
WIRE -16 400 -16 336
WIRE 224 400 224 224
FLAG 224 400 0
FLAG -16 400 0
FLAG 432 32 0
FLAG 560 32 0
FLAG -288 400 0
SYMBOL Contrib\\Toshiba\\nmos\\T2N7002BK 176 128 R0
SYMATTR InstName U1
SYMBOL res -32 240 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res -80 192 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 1k
SYMBOL res 208 -112 R0
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 1200
SYMBOL LED -16 -96 R0
SYMATTR InstName D1
SYMBOL voltage 432 -176 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value 24
SYMBOL voltage 560 -176 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V2
SYMATTR Value 5
SYMBOL res -16 -224 R0
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 1k
SYMBOL voltage -288 256 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V3
SYMATTR Value 0
SYMBOL diode 160 -32 R180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
SYMATTR InstName D2
TEXT -322 424 Left 2 !.dc V3 0 3.3
